# SharePort Plus 및 작업 창

이 페이지는 작업 창에서 SharePort Plus
를 어떻게 제어하는지와 작업 창 내에 표기된
말 풍선 메시지를 설명 합니다.

1. 작업 창에서 SharePort Plus 제어하기

2. 말 풍선 메시지

## 1. 작업 창에서 SharePort Plus 제어하기

우측 마우스 클릭 아래에 보여지는 것 처럼 SharePort Plus 메뉴
가 작업창에 표기 됩니다.

다음 버튼은 USB 장치를 조절하기위해 사용됩니다.

| 연결 | 선택된 USB 장치에 연결
연결끊기 | 선택된 USB 장치로 부터 연결을 끊습니다.
사용 요청 | 현재 USB 장치를 사용중인 사용자에게 당신이 연결을 끊고 USB를 사용하기를 원하다고 질의 합니다. 상세한 사용 요청을 위해서 어떻게 연결 해제 요청을 하는지 참고하세요.
등록 | 선택된 USB 장치의 등록 창을 보여 줍니다. 상세한 USB 장치 등록을 위해 USB 장치 동작 설정을 참고하세요.

| 불러오기 | SharePort Plus의 기본값을 불러옵니다.
최소화 | SharePort Plus 최소화
옵션 | 옵션 다이얼로그를 열면 각 각의 부가 설정이 가능합니다.
도움말 | 온라인 도움말 열기
SharePort Plus 도움말 | SharePort Plus 버전이 표시 됩니다.
나가기 | SharePort Plus 닫기

## 2. 말 풍선 메시지

작업 창 팝업으로 보이는 말 풍선 메시지에 의미는
다음과 같습니다.

| USB 장치의 전원 공급이 충분치 못합니다.
| USB 장치가 비정상적으로 연결이 끊겼습니다.

SharePort Plus 추가 설정에서 말 풍선 메시지를 숨김 처리로 할 수 있습니다.

| 맨 위로 이동