# Uso de impresoras

En esta página se explica cómo utilizar una impresora USB (o un dispositivo USB con capacidad de impresión) conectada a un servidor de dispositivos mediante SharePort Plus.

SharePort Plus incluye una característica que, al detectar los trabajos de impresión, se conecta automáticamente con la impresora (o un dispositivo USB con capacidad de impresión) conectada al servidor de dispositivos y se desconecta de ella tras completar la impresión.

No es necesario hacer clic en el botón Conectar de la ventana principal de SharePort Plus antes de imprimir un trabajo.

La función de conexión automática de impresoras puede que no esté disponible para algunos dispositivos USB con capacidad de impresión. En estos casos, conecte/desconecte el dispositivo USB de forma manual haciendo clic en los botones Conectar/Desconectar de SharePort Plus. Para utilizar la función de conexión automática de impresoras, es preciso que se esté ejecutando SharePort Plus. Asegúrese de iniciar SharePort Plus antes de imprimir un trabajo. Para los usuarios que imprimen con bastante frecuencia, se recomienda configurar SharePort Plus para que se inicie al iniciar el PC. Para obtener más detalles, consulte la sección Parámetros opcionales de SharePort Plus.

Si ha configurado el parámetro de conexión automática de impresoras desde el siguiente mensaje mostrado por SharePort Plus al detectar una nueva impresora, no es necesario que configure los parámetros siguientes. Su configuración se realizará de forma automática.

Para activar la función de conexión automática de impresoras:

1. Seleccione una impresora en la ventana principal de SharePort Plus y haga clic en el botón Propiedades . Cuando aparezca el cuadro de diálogo de propiedades, haga clic en la ficha Parámetros opcionales.

2. Marque la casilla Activar la conexión automática, seleccione Conectar automáticamente solo para imprimir y haga clic en Aceptar.

   Activar la conexión automática | Activa la característica de conexión automática. Si se marca, se deberá seleccionar también una de las siguientes opciones.
   Conectar automáticamente este dispositivo cuando esté disponible (uso compartido desactivado) | Conecta automáticamente con el dispositivo USB cada vez que se detecta.
   Conectar automáticamente solo para imprimir | Conecta automáticamente con el dispositivo USB y se desconecta del mismo una vez finalizado el trabajo de impresión. Permite imprimir sin tener que pensar en las operaciones de conexión y desconexión.

   Si el controlador del dispositivo USB no está instalado en el PC o el dispositivo USB nunca se ha conectado al PC a través de SharePort Plus, se mostrará la siguiente ventana. Para activar el parámetro Conectar automáticamente solo para imprimir, es preciso que el controlador del dispositivo USB esté instalado en el sistema. Marque Activar la conexión automáticamente, seleccione Conectar automáticamente solo para imprimir y, a continuación, haga clic en el botón Configurar para instalar el controlador del dispositivo USB. Una vez instalado el controlador, se mostrará la misma ventana que en el paso 2. Si la última parte de un trabajo no se imprime por completo y la función de conexión automática de impresoras está activa, haga clic en el botón Confirmar para abrir el cuadro de diálogo de monitorización de la impresora. Amplíe el valor del campo Tiempo para la desconexión tras enviar el trabajo de impresión.

La función de conexión automática de impresoras se ha activado.

Todos los trabajos enviados a la impresora seleccionada en el paso 1 se imprimirán automáticamente.

Algunas impresoras pueden mostrar un mensaje de error en el monitor de estado tras imprimir un trabajo. En estos casos, cierre el monitor de estado de forma manual, ya que esto no afecta en modo alguno a la impresión.

| Volver al principio