# Jak korzystać z sieciowego urządzenia pamięci masowej

Ta strona zawiera opis sposobu korzystania z sieciowego urządzenia pamięci masowej za pomocą programu SharePort Plus.

1.Co to jest sieciowe urządzenie pamięci masowej?

2.Łączenie się z sieciowym urządzeniem pamięci masowej

3.Odłączanie się od sieciowego urządzeniem pamięci masowej

4.Fizyczne odłączanie sieciowego urządzenia pamięci masowej

5.Menu podręczne sieciowego urządzenia pamięci masowej

## 1.Co to jest sieciowe urządzenie pamięci masowej?

Dzięki podłączeniu sieciowego urządzenia pamięci masowej w programie SharePort Plus, dysk sieciowy zostanie automatycznie zmapowany na posiadanym komputerze. Pliki zapisane na urządzeniu pamięci masowej można jednocześnie udostępniać wielu użytkownikom.

Jeśli ta funkcja jest obsługiwana, w oknie głównym programu SharePort Plus dla tego urządzenia będzie wyświetlany typ Dysk sieciowy.

Jeśli typem urządzenia będzie Urządzenie pamięci masowej, jak pokazano poniżej, nie można będzie go użyć jako sieciowego urządzenia pamięci masowej. Takie urządzenie pamięci masowej może być używane tylko jak zwykłe urządzenie USB (niemożliwe jest jednoczesne uzyskanie dostępu do niego przez wielu użytkowników). Szczegółowe informacje o korzystaniu z urządzeń USB można znaleźć w rozdziale „Podstawowe zastosowania”.

## 2.Łączenie się z sieciowym urządzeniem pamięci masowej

1. Wybierz sieciowe urządzenie pamięci masowej i kliknij przycisk Połącz w oknie głównym programu SharePort Plus.

2. Do sieciowego urządzenia pamięci masowej zostanie przypisana litera dysku. Zawartość dysku zostanie wyświetlona w Eksploratorze.

Po połączeniu się z dyskiem sieciowym można kopiować, przenosić, usuwać i edytować pliki tak samo, jak na zwykłym dysku.

## 3.Odłączanie się od sieciowego urządzeniem pamięci masowej

Jeśli już nie używasz sieciowego urządzenia pamięci masowej, możesz odłączyć dysk sieciowy.
Otwórz folder Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy dysk sieciowy, który chcesz odłączyć, a następnie z wyświetlonego menu wybierz opcję Odłącz.

## 4.Fizyczne odłączanie sieciowego urządzenia pamięci masowej

Podczas odłączania sieciowego urządzenia pamięci masowej należy najpierw je zatrzymać za pomocą menu Bezpiecznie usuń programu SharePort Plus.

W przypadku pominięcia tego procesu dane zapisane na sieciowym urządzeniu pamięci masowej mogą ulec uszkodzeniu.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy sieciowe urządzenie pamięci masowej w oknie głównym programu SharePort Plus.

2. W wyświetlonym menu wybierz opcję Bezpiecznie usuń.

3. Fizycznie odłącz urządzenie pamięci masowej.

## 5.Menu podręczne sieciowego urządzenia pamięci masowej

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy sieciowego urządzenia pamięci masowej na liście urządzeń USB zostanie wyświetlone następujące menu.

| Mapuj dysk sieciowy | Mapuje wybrane urządzenie jako dysk sieciowy, przypisując mu literę dysku.
Otwórz | Wyświetla zawartość dysku w Eksploratorze. Dysk sieciowy nie zostanie automatycznie zmapowany za pomocą tej opcji.
Bezpiecznie usuń | Tę pozycję menu należy wybrać przed fizycznym usunięciem sieciowego urządzenia pamięci masowej.
Odśwież | Odświeża stan urządzenia USB na liście urządzeń USB.

| Powrót na górę strony