# Brug af en printer

Denne side forklarer, hvordan man bruger en USB-printer (eller en USB-enhed med udskriftskapacitet), der er tilsluttet til en enhedsserver, der bruger SharePort Plus.

SharePort Plus har en funktion, der registrerer udskriftsjob og derefter automatisk opretter forbindelse til, udskriver på og afbryder forbindelsen til printeren (eller USB-enheden med udskriftskapacitet), hvis den er forbundet til en enhedsserver.

Det er ikke nødvendigt at klikke på knappen Opret forbindelse i SharePort Plus' hovedvindue, før du udskriver en job.

Funktionen Opret automatisk forbindelse er muligvis ikke tilgængelig for nogle USB-enheder med udskriftskapacitet. I så fald skal du manuelt oprette forbindelse til/afbryde forbindelsen til USB-enheden ved at klikke på knapperne Opret forbindelse/Afbryd forbindelsen i SharePort Plus. SharePort Plus skal køre for at funktionen Opret automatisk forbindelse til printer kan bruges. Husk at åbne SharePort Plus inden du udskriver et job. Det anbefales for dem, der udskriver meget, at indstille SharePort Plus til automatisk at starte ved opstart af computeren. Læs mere i afsnittet SharePort Plus' funktionsindstillinger.

Hvis du har konfigureret indstillingen Opret automatisk forbindelse til printer fra meddelelsen nedenfor, som vises af SharePort Plus når en ny printer registreres, er det ikke nødvendigt at konfigurere de følgende indstillinger, da de automatisk vil blive konfigureret.

Aktivering af funktionen Opret automatisk forbindelse til printer:

1. Vælg en printer på SharePort Plus' hovedvindue og klik på knappen Egenskaber. . Når dialogboksen Egenskaber vises, klik på fanen Valgfrie indstillinger.

2. Sæt kryds i Aktiver Opret automatisk forbindelse, vælg Opret automatisk forbindelse, men kun for udskrivning, og klik på OK.

   Aktiver Opret automatisk forbindelse | Aktiverer funktionen Opret automatisk forbindelse Når denne funktion er valgt, skal en af følgende indstillinger også vælges.
   Opret automatisk forbindelse til denne enhed, når den er tilgængelig (deling deaktiveret) | Opretter automatisk forbindelse til USB-enheden, når den registreres.
   Opret kun automatisk forbindelse ved udskrivning | Opretter automatisk forbindelse til USB-enheden og afbryder forbindelsen, når udskriftsjobbet er færdigt. Muliggør udskrivning uden først at skulle gennemføre funktioner som Opret forbindelse/Afbryd forbindelsen.

   Følgende vindue vises, hvis USB-enhedsdriveren ikke er installeret på din computer, eller USB-enheden aldrig før har været forbundet til din computer via SharePort Plus. USB-enhedsdriveren skal være installeret på systemet for at indstillingen Opret automatisk forbindelse til udskrivning alene kan aktiveres. Sæt kryds i Aktiver Opret automatisk forbindelse, vælg Opret automatisk forbindelse til udskrivning alene og klik derefter på knappen Konfigurer for at installere USB-enhedsdriveren. Når driveren er installeret, vil vinduet vises som i trin 2. Hvis den sidste del af jobbet ikke blev udskrevet i sin helhed, mens funktionen Opret automatisk forbindelse til printer er aktiv, klik på knappen Bekræft for at åbne dialogboksen Printerovervågning. Forlæng tidsperioden i feltet Tid indtil forbindelsen afbrydes efter at udskriftsjob er sendt.

Funktionen Opret automatisk forbindelse til printer er aktiveret.

Alle de job, der er sendt til den printer, du har valgt i trin 1, vil automatisk blive udskrevet.

Nogle printere kan eventuelt vise en fejlmeddelelse på deres printerstatusovervågning, når jobbet er udskrevet. I så fald lukkes printerstatusovervågningen manuelt, da det ikke har nogen indvirkning på udskrivningen.

| Tilbage til toppen