# 기본 사용법

이 페이지는 SharePort Plus의 사용법을 설명 합니다.

1. SharePort Plus 시작

2. USB장치의 연결과 연결해제

## 1. SharePort Plus 시작

SharePort Plus 시작 방법

1. 클릭 작업표시줄

   SharePort Plus가 실행중이 아니라면 모든 프로그램->SharePort Plus->SharePort Plus를 선택하여 프로그램을 시작합니다.

2. SharePort Plus가 메인창에 보입니다. 네트워크에서 실행되는 USB장치가 장치목록에 표시 됩니다.

SharePort Plus가 자동으로 옵션 설정을 변경하여 작업 표시줄에 바로가기 응용프로그램으로 시작할 때 실행 되도록 설정 할 수 있습니다. 옵션 설정에 대한 자세한 내용은 SharePort Plus 옵션 설정을 참조하십시오. 네트워크에서 새로운 프린터를 발견하면 프린터 자동 연결 설정을 구성 할 수 있는 팝업 메시지가 표시 됩니다. 이 설정에 대한 자세한 내용은 프린트 사용 방법을 참조하십시오.

## 2. USB장치의 연결과 연결해제

USB장치 기본 사용법

1. SharePort Plus 메인창과 연결에서 USB장치를 선택 합니다.

2. USB장치가 성공적으로 연결되어 Plug and Play가 실행 된다면 사용할 준비가 된 것 입니다.

3. USB장치의 사용을 마치면 SharePort Plus를 사용하여 분리합니다.

연결 방법

더블클릭 | SharePort Plus 메인창에서 USB장치를 더블클릭 합니다.
버튼을 사용 | USB장치를 선택하고 SharePort Plus 메인 창에서 연결 버튼을 누릅니다. USB장치가 2개 이상 일 시 한번에 연결 할 수 있습니다.
우클릭 | USB장치 위에 우클릭 시 SharePort Plus창과 연결 매뉴가 표시됩니다. USB장치가 2개 이상 일 시 한번에 연결 할 수 있습니다.
키보드 사용 | 키보드의 위/아래 키나 Alt+C를 사용하여 USB장치를 선택 합니다.

연결 해제 방법

더블클릭 | SharePort Plus 메인창에서 USB장치를 더블클릭 합니다.
버튼을 사용 | SharePort Plus 메인창에서 USB장치를 선택하고 연결해제 버튼을 클릭합니다.
우클릭 | USB장치 위에 우클릭 시 SharePort Plus 메인 창과 연결해제 매뉴가 표시 됩니다.
키보드 사용 | 키보드의 위/아래 키나 Alt+D를 사용하여 USB장치를 선택 합니다.

USB장치를 여러 사용자가 공유할 경우 사용을 마친 후 각 사용자가 연결을 끊습니다. 그렇지 않으면 다른 사용자는 USB를 연결 할 수 없습니다.

만약 프린터 또는 인쇄기능이 있는 USB장치를 사용 한다면 프린터 자동 연결 기능을 이용하여 연결/연결해제 과정을 생략 할 수 있습니다. 자세한 방법은 프린트 사용법을 참조하십시오. 다른 사용자가 사용하고 있는 USB 장치를 연결 하는것은 불가능 합니다. SharePort Plus는 허용된 사용권한을 계승하기 위한 원격 메시지를 보냄으로써 사용하길 원하는 USB 장치로부터 사용자가 연결 해제를 요청 할 수 있는 특능이 있습니다. 자세한 내용은 연결해제 요청 방법을 참조 하십시오. 특정 USB장치를 하나만 사용한다면 USB 장치 감지 시 SharePort Plus에서 자동 연결을 설정 하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 장치 동작 설정을 참조 하십시오. SharePort Plus는 USB장치가 연결 되었을 시 지정된 응용프로그램을 자동으로 시작하는 기능이 있습니다. 자세한 내용은 USB장치 동작 설정을 참조 하십시오.

| 맨 위로 이동