# Jak korzystać z drukarki

Ta strona zawiera opis sposobu korzystania z drukarki USB (lub z urządzenia USB z możliwością drukowania) połączonej z serwerem urządzeń za pomocą programu SharePort Plus.

Program SharePort Plus ma funkcję, która wykrywa zadania drukowania, a następnie automatycznie łączy się z drukarką (lub z urządzeniem USB z możliwością drukowania), drukuje i odłącza się od niej, o ile drukarka jest podłączona do serwera urządzeń.

Nie trzeba klikać przycisku Połącz w oknie głównym programu SharePort Plus przed wydrukowaniem zadania.

Funkcja automatycznego łączenia z drukarką może być niedostępna dla pewnych urządzeń USB z możliwością drukowania. W takich przypadkach należy ręcznie połączyć się z urządzeniem/odłączyć się od urządzenia USB, klikając przycisk Połącz/Odłącz w programie SharePort Plus. Program SharePort Plus musi działać, aby korzystanie z funkcji automatycznego łączenia z drukarką było możliwe. Pamiętaj o uruchomieniu programu SharePort Plus przed wydrukowaniem zadania. W przypadku osób często drukujących zaleca się ustawienie automatycznego uruchamiania programu SharePort Plus podczas uruchamiania komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Opcjonalne ustawienia programu SharePort Plus”.

Jeśli ustawienie automatycznego łączenia z drukarką zostało skonfigurowane za pomocą poniższego komunikatu, który jest wyświetlany przez program SharePort Plus w przypadku wykrycia nowej drukarki, nie ma potrzeby konfigurowania następujących ustawień, ponieważ zostaną one skonfigurowane automatycznie.

Jak włączyć funkcję automatycznego łączenia z drukarką:

1. W oknie głównym programu SharePort Plus wybierz drukarkę i kliknij przycisk Właściwości . Po wyświetleniu okna dialogowego właściwości kliknij zakładkę Ustawienia opcjonalne.

2. Zaznacz opcję Włącz łączenie automatyczne, wybierz opcję Połącz automatycznie tylko do drukowania, a następnie kliknij przycisk OK.

   Włącz łączenie automatyczne | Włącza funkcję łączenia automatycznego. Po zaznaczeniu tej opcji należy wybrać również jedną z następujących opcji.
   Automatycznie połącz to urządzenie, gdy będzie dostępne (udostępnianie wyłączone) | Automatycznie łączy z urządzeniem USB, gdy zostanie ono wykryte.
   Połącz automatycznie tylko do drukowania | Automatycznie łączy z urządzeniem USB i odłącza je po zakończeniu zadania drukowania. Umożliwia drukowanie bez konieczności pamiętania o operacjach Połącz/Odłącz.

   Jeśli na komputerze nie został zainstalowany sterownik urządzenia USB lub dane urządzenie USB nigdy nie było połączone z komputerem za pomocą programu SharePort Plus, zostanie wyświetlone następujące okno. Aby włączyć ustawienie Połącz automatycznie tylko do drukowania, na komputerze musi być zainstalowany sterownik urządzenia USB. Zaznacz opcję Włącz łączenie automatyczne, wybierz opcję Połącz automatycznie tylko do drukowania, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj w celu zainstalowania sterownika urządzenia USB. Po zainstalowaniu sterownika zostanie wyświetlone takie samo okno, jak w kroku 2. Jeśli ostatnia część zadania nie została całkowicie wydrukowana, gdy funkcja automatycznego łączenia z drukarką jest aktywna, kliknij przycisk Potwierdź, aby otworzyć okno dialogowe monitorowania drukarki. Zwiększ wartość czasu w polu Czas przed odłączeniem po wysłaniu zadania drukowania.

Funkcja automatycznego łączenia z drukarką została włączona.

Wszystkie zadania wysyłane na drukarkę wybraną w kroku 1 zostaną automatycznie wydrukowane.

Niektóre drukarki mogą wyświetlać komunikat o błędzie na monitorze stanu po wydrukowaniu zadania. W takich przypadkach należy ręcznie zamknąć monitor stanu drukarki, ponieważ nie wpływa on na drukowanie.

| Powrót na górę strony