# USB-laitteen käyttöasetukset

Tällä sivulla kuvataan käyttöasetuksia, jotka voidaan määrittää jokaiselle laitepalvelimeen yhteydessä olevalle USB-laitteelle.

1. Muuta SharePort Plus -pääikkunassa näkyvän USB-laitteen nimi

2. Muodosta automaattisesti yhteys havaittuun USB-laitteeseen

3. Muodosta yhteys USB-laitteeseen automaattisesti uudelleen, kun yhteys katkeaa epänormaalisti

4. Käynnistä määrätty sovellus automaattisesti, kun USB-laite on kytketty

5. Katkaise yhteys USB-laitteeseen automaattisesti, kun tietokoneesi vastaanottaa katkaisupyynnön

6. Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta

## 1. Muuta SharePort Plus -pääikkunassa näkyvän USB-laitteen nimi

SharePort Plus -pääikkunassa USB-laitteelle alun perin rekisteröity nimi näytetään USB-laiteluettelossa.

USB-laitteen nimeä voidaan muuttaa Ominaisuudet-valintaikkunan Yleiset-välilehdellä.
Lisätietoja Ominaisuudet-valintaikkunasta löytyy kohdasta 6, Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta.

Vaikka laitteen nimeä muutetaan, laitteelle alun perin rekisteröity oletusarvoinen nimi ei muutu. Tämä muutos koskee lisäksi ainoastaan tietokonetta, jolta käsin laitteen nimi on muutettu, ei muita tietokoneita.

## 2. Muodosta automaattisesti yhteys havaittuun USB-laitteeseen

SharePort Plus voi muodostaa USB-laitteeseen automaattisesti yhteyden, kun se on havaittu.
Jos olet tietyn USB-laitteen ainoa käyttäjä, voit käyttää automaattista yhteyden muodostustoimintoa muodostaaksesi automaattisesti yhteyden USB-laitteeseen napsauttamatta Yhdistä-painiketta SharePort Plus -ohjelman pääikkunassa.

Automaattinen yhteyden muodostustoiminto voidaan ottaa käyttöön Ominaisuudet-valintaikkunan Valinnaiset asetukset -välilehdellä.
Lisätietoja Ominaisuudet-valintaikkunasta löytyy kohdasta 6, Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta.

Jos haluat muodostaa automaattisesti yhteyden kaikkiin USB-laitteisiin, rastita Muodosta automaattisesti yhteys äskettäin havaittuihin USB-laitteisiin -ruutu SharePort Plus -ohjelman Asetukset-valintaikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Valinnaiset SharePort Plus -asetukset.

## 3. Muodosta yhteys USB-laitteeseen automaattisesti uudelleen, kun yhteys katkeaa epänormaalisti

SharePort Plus voi muodostaa yhteyden USB-laitteeseen automaattisesti uudelleen, kun USB-laitteen ja tietokoneen välinen yhteys on katkennut tietoliikennevirheen vuoksi.

Yhteyden automaattinen uudelleenmuodostaminen USB-laitteiden yhteyden epänormaalin katkeamisen jälkeen voidaan ottaa käyttöön Ominaisuudet-valintaikkunan Valinnaiset asetukset -välilehdeltä.
Lisätietoja Ominaisuudet-valintaikkunasta löytyy kohdasta 6, Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta.

Yhteyden automaattinen uudelleenmuodostusasetus tulee voimaan seuraavan kerran, kun USB-laitteeseen muodostetaan yhteys.

Yhteyden automaattinen uudelleenmuodostusominaisuus ei ehkä toimi asianmukaisesti riippuen USB-laitteen tai tietokoneen tilasta virheen aikana. Käynnistä siinä tapauksessa tietokone, USB-laite ja laitepalvelin uudelleen. Tämä asetus on tarkoitettu vain palautustarkoitukseen virheen sattuessa. Älä irrota USB-laitetta tarkoituksella, kun se on kytketty tietokoneeseesi SharePort Plus -ohjelman välityksellä.

## 4. Käynnistä määrätty sovellus automaattisesti, kun USB-laite on kytketty

SharePort Plus voi käynnistää määrätyn sovelluksen automaattisesti, kun USB-laite on kytketty tietokoneeseesi.
Sovelluksen automaattinen käynnistys voidaan ottaa käyttöön rekisteröimällä SharePort Plus -ohjelmassa sovellus, jota haluat käyttää tietyn USB-laitteen kanssa (esim. kuvanlukuohjelmisto skanneria varten, musiikinhallintaohjelmisto musiikkisoittimelle, varmuuskopio-ohjelmisto tallennustietovälineellä jne.). Kun sovellus on rekisteröity SharePort Plus -ohjelmassa, se käynnistyy automaattisesti, kun USB-laite kytketään tietokoneeseesi SharePort Plus -ohjelman välityksellä. Näin sovellusta ei tarvitse käynnistää manuaalisesti.

Sovelluksen automaattinen käynnistys voidaan ottaa käyttöön Ominaisuudet-valintaikkunan Valinnaiset asetukset -välilehdellä.
Lisätietoja Ominaisuudet-valintaikkunasta löytyy kohdasta 6, Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta.

Sovelluksen automaattinen käynnistys tulee voimaan seuraavan kerran, kun USB-laitteeseen muodostetaan yhteys.

## 5. Katkaise yhteys USB-laitteeseen automaattisesti, kun tietokoneesi vastaanottaa katkaisupyynnön

SharePort Plus voi katkaista automaattisesti yhteyden USB-laitteeseen, jos tietokoneesi vastaanottaa katkaisupyynnön, kun olet poissa tietokoneeltasi.
Jos tämä ominaisuus on käytössä, sinun ei tarvitse napsauttaa Kyllä saadessasi katkaisupyynnön, sillä USB-laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Kun USB-laitteen yhteys on katkaistu, käyttöoikeus siirtyy automaattisesti katkaisupyynnön lähettäneelle käyttäjälle.

Automaattinen yhteyden katkaisu voidaan ottaa käyttöön Ominaisuudet-valintaikkunan Valinnaiset asetukset -välilehdellä.
Lisätietoja Ominaisuudet-valintaikkunasta löytyy kohdasta 6, Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta.

Yhteyden automaattinen katkaisu tulee voimaan seuraavan kerran, kun USB-laitteeseen muodostetaan yhteys.

## 6. Tietoja USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunasta

Edelä olevat käyttöasetukset ovat käytettävissä kunkin USB-laitteen Ominaisuudet-valintaikkunassa.

Ominaisuudet-valintaikkunan avaaminen ja käyttö:

1. Valitse USB-laite SharePort Plus -pääikkunassa ja napsauta Ominaisuudet-painiketta.

2. Näkyviin ilmestyy Yleiset-välilehti. Yleiset-välilehdellä voit muuttaa USB-laitteen nimeä, joka näytetään SharePort Plus -pääikkunassa.

   Nimi | Muuta SharePort Plus -pääikkunassa näytettävän USB-laitteen nimeä. Lisätietoja löytyy kohdasta 1. Muuta SharePort Plus -pääikkunassa näkyvän USB-laitteen nimi.
   Laitepalvelimen ominaisuudet | Avaa laitepalvelimen verkkosivun. Verkkosivulla on käytettävissä useita asetuksia. Lisätietoja löytyy käyttöohjeista.

3. Napsauttamalla Valinnaiset asetukset -välilehteä voit määrittää alla näkyvät asetukset.

   Muodosta automaattisesti yhteys tähän laitteeseen, kun se on käytettävissä (Jakaminen pois käytöstä) | Kun tämä asetus on käytössä, havaittuun USB-laitteeseen muodostetaan automaattisesti yhteys. Lisätietoja löytyy kohdasta 2. Muodosta automaattisesti yhteys havaittuun USB-laitteeseen.
   Jos yhteyden ollessa käytössä tapahtuu virhe, muodosta yhteys automaattisesti uudelleen | Muodostaa USB-laitteen yhteyden automaattisesti uudelleen, kun se katkeaa tietokoneella tietoliikennevirheen vuoksi. Lisätietoja löytyy kohdasta 3. Muodosta automaattisesti yhteys USB-laitteeseen, kun yhteys katkeaa epänormaalisti.
   Käynnistä määrätty sovellus yhteyden muodostamisen jälkeen | Käynnistää määrätyn sovelluksen automaattisesti, kun USB-laite kytketään tietokoneeseesi SharePort Plus -ohjelman välityksellä. Jos rastitat Katkaise yhteys automaattisesti sovellusta suljettaessa -ruudun, USB-laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti sovellusta suljettaessa. Lisätietoja löytyy kohdasta 4. Käynnistä määrätty sovellus automaattisesti, kun USB-laite on kytketty.
   Salli automaattinen yhteyden katkaisu, kun saadaan Käyttöpyyntö | Katkaisee automaattisesti yhteyden USB-laitteeseen, kun tietokoneesi vastaanottaa katkaisupyynnön. Voit asettaa aikakatkaisun (minuutteina), jonka jälkeen USB-laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti sen jälkeen, kun tietokoneesi vastaanottaa katkaisupyynnön. Lisätietoja löytyy kohdasta 5. Katkaise yhteys USB-laitteeseen automaattisesti, kun tietokoneesi vastaanottaa katkaisupyynnön.

4. Kun määritys on valmis, napsauta OK.

| Takaisin ylös