# Использование принтера

Страница содержит информацию по использованию USB-принтера (или USB-устройства с функцией печати), подключенного к серверу устройства с помощью SharePort Plus.

SharePort Plus поддерживает функцию, определяющую задачи печати и обеспечивающую автоподключение, печать и отключение от принтера (или USB-устройства с функцией печати) при подключении к серверу устройства.

Перед выполнением печати нет необходимости нажимать кнопку Подключить в главном окне SharePort Plus.

Функция автоподключения принтера может быть недоступна для некоторых USB-устройств с функцией печати. В таком случае, пожалуйста, подключитесь или отключитесь от USB-устройства вручную, нажав кнопки Подключиться/Отключиться в SharePort Plus. Для использования функции автоподключения принтера необходимо запустить SharePort Plus. Пожалуйста, убедитесь в запуске SharePort Plus перед выполнением печати. Если печать выполняется довольно часто, рекомендуется установить автоматический запуск при запуске ПК. За дополнительной информацией обратитесь в раздел Дополнительные настройки SharePort Plus.

Если Вы выполнили настройку автоподключения принтера в сообщении ниже, нет необходимости в выполнении следующих настроек, так как они уже заданы автоматически.

Как включить функцию автоподключения принтера:

1. Выберите принтер в главном окне SharePort Plus и нажмите кнопку Свойства. Появится диалоговое окно, нажмите вкладку Дополнительные настройки..

2. Отметьте поле Включить автоподключение, выберите Подключиться автоматически и нажмите OK.

   Включение автоподключения | Включение функции автоподключения Необходимо выбрать одну из следующих опций.
   Автоподключение данного устройства (совместный доступ выключен) | Автоподключение к обнаруженному USB-устройству.
   Автоподключение только для печати | Автоподключение к USB-устройству и отключение от него после завершения печати. Позволяет выполнять печать без операций Подключить/Отключить.

   Если на Вашем ПК не установлен драйвер USB-устройства или USB-устройство не подключено к ПК с помощью SharePort Plus, отображается следующее окно. Для включения настройки Подключиться автоматически только для печати необходимо установить драйвер USB-устройства. Отметьте поле Включить автоподключение, выберите Подключиться автоматически только для печати и нажмите кнопку Настроить, чтобы установить драйвер USB-устройства. После установки драйвера появится то же окно, что и в шаге 2. Если не выполнена печать последней части задачи, а функция автоподключения принтера активна, нажмите кнопку Подтвердить, чтобы открыть диалоговое окно мониторинга принтера. Увеличьте кол-во времени в поле Время перед отключением после отправки задачи печати.

Функция автоподключения принтера включена.

Все задачи печати, выбранные в шаге 1, будут выполняться автоматически.

Некоторые принтеры отображают сообщение об ошибке в окне мониторинга состояний принтера после выполнения печати. В таком случае, закройте окно мониторинга состояний принтера вручную, так как это не влияет на печать.

| Вернуться на главную