# Ustawienia operacyjne urządzenia USB

Ta strona zawiera opis ustawień operacyjnych, które można skonfigurować dla każdego urządzenia USB podłączonego do serwera urządzeń.

1. Zmień nazwę urządzenia USB wyświetlaną w oknie głównym programu SharePort Plus

2. Automatycznie połącz z urządzeniem USB, gdy zostanie ono wykryte

3. Automatycznie połącz ponownie z urządzeniem USB, gdy zostanie ono odłączone w nietypowy sposób

4. Automatycznie uruchom wyznaczoną aplikację, gdy urządzenie USB zostanie podłączone

5. Automatycznie odłącz się od urządzenia USB, gdy komputer otrzyma żądanie odłączenia

6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB

## 1. Zmień nazwę urządzenia USB wyświetlaną w oknie głównym programu SharePort Plus

W oknie głównym programu SharePort Plus na liście urządzeń USB jest wyświetlana nazwa domyślna początkowo zarejestrowana dla danego urządzenia USB.

Nazwę urządzenia USB można zmienić z zakładki Ogólne okna dialogowego właściwości.
Szczegółowe informacje o oknie dialogowym właściwości można znaleźć w p. 6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB.

Nawet w przypadku zmiany nazwy urządzenia, nazwa domyślna początkowo zarejestrowana dla danego urządzenia nie ulegnie zmianie. Ponadto, zmiana ta będzie dotyczyć tylko komputera, z którego nazwa została zmieniona, a nie innych komputerów.

## 2. Automatycznie połącz z urządzeniem USB, gdy zostanie ono wykryte

Program SharePort Plus może się automatycznie połączyć z urządzeniem USB, gdy zostanie ono wykryte.
Jeśli jesteś jedyną osobą, która będzie korzystać z konkretnego urządzenia USB, możesz użyć funkcji połączenia automatycznego, aby automatycznie połączyć się z urządzeniem USB bez klikania przycisku Połącz w oknie głównym programu SharePort Plus.

Funkcję połączenia automatycznego można włączyć z zakładki Ustawienia opcjonalne w oknie dialogowym właściwości.
Szczegółowe informacje o oknie dialogowym właściwości można znaleźć w p. 6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB.

Jeśli chcesz automatycznie połączyć się z wszystkimi urządzeniami USB, w oknie dialogowym opcji programu SharePort Plus zaznacz pole wyboru Automatycznie połącz nowo wykryte urządzenia USB. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Opcjonalne ustawienia programu SharePort Plus”.

## 3. Automatycznie połącz ponownie z urządzeniem USB, gdy zostanie ono odłączone w nietypowy sposób

Program SharePort Plus może automatycznie ponownie połączyć się z urządzeniem USB, jeśli połączenie między urządzeniem USB a komputerem zostanie utracone w wyniku błędu komunikacji.

Opcję automatycznego ponownego łączenia dla urządzeń USB, które zostały odłączone w nietypowy sposób, można włączyć z zakładki Ustawienia opcjonalne w oknie dialogowym właściwości.
Szczegółowe informacje o oknie dialogowym właściwości można znaleźć w p. 6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB.

Ustawienie automatycznego ponownego łączenia zacznie obowiązywać od następnego połączenia z urządzeniem USB.

Funkcja automatycznego ponownego łączenia może nie działać poprawnie w zależności od stanu urządzenia USB lub komputera w chwili wystąpienia błędu. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer, urządzenie USB i serwer urządzeń. Ta opcja jest przeznaczona tylko do celów odzyskiwania po błędzie. Nie należy celowo odłączać urządzenia USB, gdy jest ono połączone z komputerem za pomocą programu SharePort Plus.

## 4. Automatycznie uruchom wyznaczoną aplikację, gdy urządzenie USB zostanie podłączone

Program SharePort Plus może automatycznie uruchomić wyznaczoną aplikację, gdy urządzenie USB zostanie połączone z komputerem.
Funkcję automatycznego uruchamiania aplikacji można włączyć, rejestrując aplikację, która ma być używana z konkretnym urządzeniem USB (np. oprogramowanie do odczytu obrazów dla skanera, oprogramowanie do zarządzania muzyką dla odtwarzacza muzyki, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych dla nośnika pamięci masowej itd.), w programie SharePort Plus. Po zarejestrowaniu aplikacji w programie SharePort Plus będzie ona automatycznie uruchamiana, gdy urządzenie USB zostanie połączone z komputerem za pomocą programu SharePort Plus. Ręczne uruchamianie aplikacji nie będzie więc konieczne.

Funkcję automatycznego uruchamiania aplikacji można włączyć z zakładki Ustawienia opcjonalne w oknie dialogowym właściwości.
Szczegółowe informacje o oknie dialogowym właściwości można znaleźć w p. 6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB.

Funkcja automatycznego uruchamiania aplikacji zacznie działać od następnego połączenia z urządzeniem USB.

## 5. Automatycznie odłącz się od urządzenia USB, gdy komputer otrzyma żądanie odłączenia

Program SharePort Plus może automatycznie odłączyć urządzenie USB, gdy komputer odbierze od innej osoby żądanie odłączenia, podczas gdy użytkownik nie korzysta z komputera.
Jeśli ta funkcja jest włączona, nie trzeba klikać przycisku Tak w komunikacie żądania odłączenia, ponieważ urządzenie USB zostanie automatycznie odłączone po określonym czasie. Po odłączeniu urządzenia USB prawo do jego używania zostanie automatycznie przekazane użytkownikowi, który wysłał żądanie odłączenia.

Funkcję automatycznego odłączenia można włączyć z zakładki Ustawienia opcjonalne w oknie dialogowym właściwości.
Szczegółowe informacje o oknie dialogowym właściwości można znaleźć w p. 6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB.

Funkcja automatycznego odłączenia zacznie działać od następnego połączenia z urządzeniem USB.

## 6. Informacje o oknie dialogowym właściwości urządzenia USB

Powyższe ustawienia operacyjne są dostępne w oknie dialogowym właściwości każdego urządzenia USB.

Jak otworzyć okno dialogowe właściwości i jak go używać:

1. W oknie głównym programu SharePort Plus wybierz urządzenie USB i kliknij przycisk Właściwości.

2. Zostanie wyświetlona zakładka Ogólne. W zakładce Ogólne można zmienić nazwę urządzenia USB wyświetlaną w oknie głównym programu SharePort Plus.

   Nazwa | Zmień nazwę urządzenia USB wyświetlaną w oknie głównym programu SharePort Plus. Szczegółowe informacje można znaleźć w p. 1. Zmień nazwę urządzenia USB wyświetlaną w oknie głównym programu SharePort Plus.
   Właściwości serwera urządzeń | Otwiera stronę internetową serwera urządzeń. Na tej stronie internetowej dostępne są różne ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika.

3. Jeśli klikniesz zakładkę Ustawienia opcjonalne, można będzie skonfigurować pokazane poniżej ustawienia.

   Automatycznie połącz to urządzenie, gdy będzie dostępne (udostępnianie wyłączone) | Po włączeniu tej opcji automatycznie łączy urządzenie USB po jego wykryciu. Szczegółowe informacje można znaleźć w p. 2. Automatycznie połącz z urządzeniem USB, gdy zostanie ono wykryte.
   Jeśli przy istniejącym połączeniu wystąpi błąd, automatycznie połącz ponownie | Automatycznie łączy ponownie z urządzeniem USB, gdy zostanie ono odłączone od komputera z powodu błędu komunikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w p. 3. Automatycznie połącz ponownie z urządzeniem USB, gdy zostanie ono odłączone w nietypowy sposób.
   Uruchom wyznaczoną aplikację po połączeniu | Automatycznie uruchamia wyznaczoną aplikację, gdy urządzenie USB zostanie połączone z komputerem za pomocą programu SharePort Plus. Ponadto, w przypadku zaznaczenia pola wyboru Automatycznie odłącz po zamknięciu aplikacji, urządzenie USB zostanie automatycznie odłączone po zamknięciu aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w p. 4. Automatycznie uruchom wyznaczoną aplikację, gdy urządzenie USB zostanie podłączone.
   Zezwalaj na automatyczne odłączenie po otrzymaniu żądania użycia | Automatycznie odłącza urządzenie USB, gdy komputer otrzyma żądanie odłączenia od innej osoby. Istnieje możliwość ustawienia limitu czasu (w minutach) oczekiwania na automatyczne odłączenie urządzenia USB po otrzymaniu przez komputer żądania odłączenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w p. 5. Automatycznie odłącz się od urządzenia USB, gdy komputer otrzyma żądanie odłączenia.

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK.

| Powrót na górę strony