# Рабочие настройки USB-устройства

Данная страница содержит информацию о рабочих настройках для каждого USB-устройства, подключенного к серверу устройства.

1. Изменение имени USB-устройства, отображенного в главном окне SharePort Plus.

2. Автоподключение к обнаруженному USB-устройству.

3. Автоматическое повторное подключение к USB-устройству при аварийном отключении.

4. Автоматический запуск необходимого приложения при подключении USB-устройства.

5. Автоматическое отключение от USB-устройства при получении запроса на отключение.

6. Диалоговое окно с информацией о свойствах USB-устройства.

## 1. Изменение имени USB-устройства, отображенного в главном окне SharePort Plus.

В главном окне SharePort Plus имя по умолчанию, первоначально зарегистрированное на USB-устройстве, отображается в списке USB-устройств.

Имя USB-устройства может быть изменено во вкладке Основное в диалоговом окне свойств.
За дополнительной информацией обратитесь к пункту 6, Диалоговое окно Свойства USB-устройства.

Даже если имя устройства изменено, имя по умолчанию, зарегистрированное на устройстве, не меняется. Эта замена эффективна только для ПК, с которого было выполнено изменение имени устройства.

## 2. Автоподключение к обнаруженному USB-устройству.

С помощью SharePort Plus можно автоматически подключиться к обнаруженному USB-устройству.
Если USB-устройство используете только Вы, можно использовать автоподключение к обнаруженному USB-устройству без нажатия кнопки Подключить в главном окне SharePort Plus.

Можно включить функцию автоподключения в Рабочих настройках в диалоговом окне Свойства.
За дополнительной информацией о диалоговом окне Свойства обратитесь к пункту 6, Диалоговое окно Свойства USB-устройства.

Если необходимо подключиться к USB-устройствам автоматически, отметьте поле Автоматически подключаться к обнаруженным USB-устройствам в диалоговом окне SharePort Plus. За подробной информацией обращайтесь в раздел Дополнительные настройки SharePort Plus.

## 3. Автоматическое повторное подключение к USB-устройству при аварийном отключении

С помощью SharePort Plus можно повторно подключаться к USB-устройству автоматически в случаях потери соединения между ПК и USB-устройством.

Можно включить опцию автоматического повторного подключения к USB-устройствам при аварийном отключении во вкладке Рабочие настройки в диалоговом окне свойств.
За дополнительной информацией о диалоговом окне Свойства обратитесь к пункту 6, Диалоговое окно Свойства USB-устройства.

Функция автоподключения активируется при следующем подключении к USB-устройству.

Функция автоматического повторного подключения может работать некорректно в зависимости от USB-устройства или статуса ПК после возникновения ошибки. В этом случае перезагрузите ПК, USB-устройство и сервер устройства. Эта опция доступна только в целях восстановления после ошибки. Пожалуйста, не отключайте USB-устройство, если оно подключено к компьютеру через SharePort Plus.

## 4. Автоматический запуск необходимого приложения при подключении USB-устройства.

SharePort Plus может выполнить автоматический запуск необходимого приложения при подключении USB-устройства к ПК.
Можно включить функцию автоматического запуска приложения, зарегистрировав приложение, которое необходимо использовать с определенным USB-устройством (например, ПО для сканера, ПО для управления музыкальными файлами, ПО для резервного копирования и т.д.) в SharePort Plus. После регистрации приложения в SharePort Plus оно будет запускаться автоматически при подключении USB-устройства к компьютеру. Таким образом, нет необходимости запускать приложение вручную.

Можно включить функцию автоматического запуска приложения во вкладке Дополнительные настройки в диалоговом окне свойств.
За дополнительной информацией о диалоговом окне Свойства обратитесь к пункту 6, Диалоговое окно Свойства USB-устройства.

Функция автоподключения активируется при следующем подключении к USB-устройству.

## 5. Автоотключение от USB-устройства при получении запроса на отключение

SharePort Plus может удаленно автоматически отключать USB-устройство, когда ПК получает запрос на отключение.
Если эта функция включена, нет необходимости нажимать Да в сообщении запроса на отключение, так как USB-устройство автоматически отключится после истечения определенного периода времени. После отключения USB-устройства право пользования автоматически переходит к пользователю, отправившему запрос на отключение.

Можно включить функцию автоотключения во вкладке Дополнительные настройки в диалоговом окне Свойства.
За дополнительной информацией о диалоговом окне Свойства обратитесь к пункту 6, Диалоговое окно Свойства USB-устройства.

Функция автоотключения активируется при следующем подключении к USB-устройству.

## 6. Диалоговое окно Свойства USB-устройства.

Вышеуказанные рабочие настройки доступны в диалоговом окне Свойства для каждого USB-устройства.

Как открыть и использовать диалоговое окно Свойства:

1. Выберите USB-устройство в SharePort Plus в главном окне и нажмите кнопку Свойства.

2. Отображается вкладка Основное. Во вкладке Основное можно изменить имя USB-устройства, отображаемое в главном окне SharePort Plus.

   Имя | Изменение имени USB-устройства, отображаемое в главном окне SharePort Plus. За дополнительной информацией обратитесь к пункту 1. Изменение имени USB-устройства, отображаемое в главном окне SharePort Plus.
   Свойства сервера устройства | Открывает Web-страницу сервера устройства. На Web-странице доступны различные настройки. За дополнительной информацией обратитесь к руководству пользователя.

3. Если Вы нажмете вкладку Дополнительные настройки, можно задать настройки, указанные ниже.

   Автоподключение этого устройства (совместный доступ выключен) | Автоподключение к обнаруженному USB-устройству. За дополнительной информацией обратитесь к пункту 2, Автоподключение к обнаруженному USB-устройству.
   Если при подключении произошла ошибка, выполняется автоматическое повторное подключение | Автоматическое повторное подключение к USB-устройству при отключении от ПК из-за ошибки при передаче данных. За дополнительной информацией обратитесь к пункту 3, Автоматическое повторное подключение к USB-устройству при аварийном отключении.
   Запуск необходимого приложения при подключении | Автоматический запуск необходимого приложения при подключении USB-устройства к ПК через SharePort Plus. Если Вы отметили поле Отключить автоматически при закрытии приложения, USB-устройство будет отключено автоматически после закрытия приложения. За дополнительной информацией обратитесь к пункту 4, Автоматический запуск необходимого приложения при подключении USB-устройства.
   Автоотключение после получения запроса на использование | Автоотключение от USB-устройства после того, как ПК получает запрос на отключение от кого-либо. Можно указать таймаут (в минутах) до автоотключения USB-устройства после получения запроса на подключение. За дополнительной информацией обратитесь к пункту 5, Автоотключение от USB-устройства при получении запроса на отключение.

4. После завершения настроек нажмите OK.

| Вернуться на главную